听力耳机技术参数：
1．频率范围：调频FM：50-109MHz
2．灵敏度：调频FM小于等于10uV；
3．信噪比：优于45db；
4．静态电流：调频FM小于12mA；
5．整机失真度：小于3%；
6．额定输出功率：不小于50mW；
7．最大输出功率：不小于100mW；
[bookmark: _GoBack]8．电源：直流3V；
9．两节七号AA电池，可选配音频信号线一根（选配），可连接电脑音频输出口，用于听音乐。



