重庆城市科技学院巴南校区电动消防车、巡逻车采购项目
附件二：购车参数
（如与此参数有所偏离，请提供所报产品的自有参数，并提报参数偏离表）
	序号
	产品名称
	参考品牌型号
	详细参数

	1
	电动消防车
	雷宾LCXF206
	整车尺寸：5200*1580*2080mm
控制器：72V智能控制器
座数：5座真皮座椅黑色（带锁封闭式车门：上玻璃下钣金）
电机：智能交流电机
电机功率：≥10KW
动力蓄电池：72V 220AH 免维护蓄电池组，车载智能充电器
轴距：2970mm
前/后轮距：1350/1370mm
充电输入电压：220V
充电时间：6-8小时（放电率为90%)
爬坡度：25-30%
行驶速度：25-50km/h
电池：锂电池（天能）
续航里程：实际续航不低于100KM
仪表：汽车级吸塑组合式仪表（前后信号、灯光、喇叭、剩余电量、当前时速等信号)
灯光系统：前组合灯、后转向灯、后位灯、侧转向灯、制动灯、倒车灯、危险警报灯、牌照灯
开关系统：灯光开关（远近光，转向灯等)，全车总电源开关，电控喇叭，雨刷
车身颜色：红白色（如图），前后车牌做亚克力牌“城科消防66423119”
警报系统：收音机+USB接口+警报扬声器（2个）+车辆红蓝爆闪灯（4连组2组）+车顶消防警灯（1套）
车身结构：钢结构车架+金属铁壳，钢骨架车身，钣金前后围+吸塑前保险杠，整车球笼式结构，阴极电泳防锈处理，一体式顶棚（无拼接，无焊接），设计导雨槽
轮胎型号：155R-12(铝合金轮真空胎)
转向系统：自动训节齿轮齿条方向机
转动系统：后置后驱、自动调节、智能防护
制动系统：四轮液压制动器+双回路液压制动+驻车制动装置+刹车助力+方向助力
其他配置：灭火器支架，车载充电机，随车消防器材及工具

	2
	电动巡逻车
	五菱WLD2081
	整车尺寸：3950*1650*1950mm
控制器：72V智能控制器
座数：8座真皮座椅黑色（带锁封闭式车门：上玻璃下钣金）
电机：智能交流电机
电机功率：≥10KW
动力蓄电池：72V 220AH 免维护蓄电池组，车载智能充电器
充电输入电压：220V
充电时间：6-8小时（放电率为90%)
爬坡度：25-30%
行驶速度：25-50km/h
电池：锂电池（天能）
[bookmark: _GoBack]续航里程：实际续航不低于100KM
仪表：汽车级吸塑组合式仪表（前后信号、灯光、喇叭、剩余电量、当前时速等信号)
灯光系统：前组合灯、后转向灯、后位灯、侧转向灯、制动灯、倒车灯、危险警报灯、牌照灯
开关系统：灯光开关（远近光，转向灯等)，全车总电源开关，电控喇叭，雨刷
车身颜色：蓝白色（如图），前后车牌做亚克力牌“城科治安62292110”
警报系统：收音机+USB接口+警报扬声器（2个）+车辆红蓝爆闪灯（4连组2组）+车顶警灯（1套）
车身结构：钢结构车架+金属铁壳，钢骨架车身，钣金前后围+吸塑前保险杠，整车球笼式结构，阴极电泳防锈处理，一体式顶棚（无拼接，无焊接），设计导雨槽
轮胎型号：155R-12(铝合金轮真空胎)
转向系统：自动训节齿轮齿条方向机
转动系统：后置后驱、自动调节、智能防护
制动系统：四轮液压制动器+双回路液压制动+驻车制动装置+刹车助力+方向助力
其他配置：灭火器支架，车载充电机，随车工具

	质保期限：不低于以下要求:电池质保期1年，半轴、传动轴、方向盘等零件质保5年或50000公里（先到为准）；详细质保条款需提供随车质保手册。



2

