附件1                               油水分离器参数需求表
	产品名称
	内含装置名称
	规格及材料名称
	单位
	数量

	








油水分离器
	全自动油水分离器
	流量25m³/h，油水分离区有效停留时间2.33min，总功率3.49KW
	套
	2

	
	设备箱体
	采用2.0mm厚SUS304# 不锈钢制作，采用全密封式一体化结构，加强处理，含排泥斗，外形尺寸：2500mm*1200mm*1900mm
	台
	2

	
	微滤格栅
	过滤≥2.5mm饭粒、菜渣等，无堵塞自带清洗装置，专利技术,电机功率P=0.25KW，电机品牌：誉球
	台
	2

	
	反冲洗系统
	自吸水泵，含电磁控制阀,电机功率P=0.37KW，水泵品牌：新界
	套
	2

	
	自动搅拌装置
	叶轮搅拌装置，搅拌电机功率 P=0.37KW，电机品牌：卓亚
	台
	2

	
	气浮分离装置
	[bookmark: _GoBack]纳米级曝气管，微孔曝气，气泡颗粒≤1mm，气泵功率P=0.5KW，品牌：日生
	套
	2

	
	加热装置
	恒温加热控制系统，恒温控制器及加热器，总功率功率P=2KW
	台
	2

	
	排油装置
	自动排油，含排油软管，含备用手动排油装置
	套
	2

	
	电控箱
	控制微滤格栅、自动排油、反冲洗、自动搅拌、气浮、加热系统，带PLC触摸屏控制，手机APP云端控制，含缺相、过载、短路保护、主要元器件（包括空气开关、漏电开关、接触器、继电器），采用施耐德品牌
	个
	2

	
	提升水泵
	流量15-20m³/h，扬尘5-7米，带切割功能，水泵品牌：新界
	个
	4

	
	集油桶
	PE材质、60L
	个
	2

	
	集渣桶
	PE材质、60L
	个
	2

	
	溢流口
	DN50,配置不锈钢短管，SUS304不锈钢
	个
	2

	
	排污阀
	DN50,配置不锈钢短管，SUS304不锈钢
	个
	2

	
	进水法兰
	DN100,配置不锈钢短管，SUS304不锈钢
	个
	2

	
	通气法兰
	DN50,配置不锈钢短管，SUS304不锈钢
	个
	2

	
	出水法兰
	DN100,配置不锈钢短管，SUS304不锈钢
	个
	2

	
	UV光解除味设备
	品牌：曦力，型号：XLUV-04K,处理风量：4000m³/h，功率0.6KW，压力损耗：150Pa，外壳采用冷板烤漆，尺寸700mm*860mm*735
	台
	2



