附件2                  巡逻车购车参数参数
	荷载
	10人（带锁封闭式车门：上玻璃下钣金）

	尺寸
	外形
尺寸
	长，mm
	≥4615

	
	
	★宽，mm
	≥1600(不含后视镜）

	
	
	高，mm
	≥2090

	
	轴距，mm
	≥3235

	
	地板离地高度，mm
	350

	后桥
	型式
	整体式钢制驱动桥，铝合金主减速器

	制动系
	型式
	前盘后鼓，液压双回路双腔串联式+电动真空助力式

	转向器
	型式
	齿轮齿条式，十字轴万向节与挠性接头+转向助力

	车身及附件
	★车架
	整车球笼式结构，阴极电泳防锈处理

	
	★车身
	钢骨架车身，钣金前后围+吸塑前保险杠

	
	★顶棚
	一体式顶棚（无拼接，无焊接），设计导雨槽，提供图片

	
	★仪表台
	汽车级吸塑仪表台，提供图片

	
	轮胎
	175/75R14C轮胎

	
	座椅
	横排独立或联体软皮座椅

	电气系
	电机功率
	≥10KW

	
	动力蓄电池
	72V 220AH 免维护蓄电池组

	
	充电器
	车载智能充电器

	
	照明、信号
	前组合灯、后转向灯、后位灯、侧转向灯、制动灯、倒车灯、危险警报灯、牌照灯、组合仪表、喇叭等

	其他
	花纹铝底板、收音机+USB接口+扬声器（2个）、警灯总成（喊话器）、灭火器支架，随车工具。赠送：灯带、备胎、千斤顶。

	最高车速，㎞/h
	30

	最大爬坡度，（°/%）
	18%

	平路续驶里程，km
	90

	其他：
1.需提供产品厂家宣传资料以及投标产品同座位数型式试验报告做为技术证明资料；
2.标★项为实质性要求，不允许偏离，其余项允许正偏离；
[bookmark: _GoBack]3.提供产品多角度设计图，全方位展示产品；
4.车辆将严格按投标文件验收,若实车与投标文件不符,采购方有权拒绝接收车辆,并追究违约单位相关法律责任。
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